ACR100产品规格参数

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | TL-ACR100 |
| 工作电压 | DC：5V |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
| 静态工作电流 | 43mA |
| 最大工作电流 | 71mA |
| 最大功率 | 0.35W |
| 卡片类型 | IC/RFID |
| IC卡类型 | 24C02/4442 |
| RFID读写距离 | 5cm |
| 通信接口 | RS232/TTL |
| 通信波特率 | 115200 |
| 读写提示 | LED频闪发光/蜂鸣器/语音播报 |
| 线长 | 2.5米 |
| 安装固定孔 | 4个固定孔 |
| 固定方式 | 平面/杆子 |
| 外壳材质 | PC |
| 尺寸 | 见尺寸图 |
| 重量 |  |
| 外壳颜色 | 上壳银色+下壳黑色 |

